Додаток 9

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

обігрівачів приміщень, комбінованих

обігрівачів, комплектів з обігрівача

приміщень, регулятора температури і

сонячної установки та комплектів

з комбінованого обігрівача,

регулятора температури і

сонячної установки

(пункт 1 розділу ІІІ)

**ІНФОРМАЦІЯ,**

**яка надається кінцевим споживачам, якщо обігрівач приміщення, комбінований обігрівач, комплект   
з обігрівача приміщень, регулятора температури і сонячної установки та комплект із комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки реалізуються для продажу, у прокат або в лізинг у дистанційний спосіб   
(через мережу Інтернет)**

1. Електронна енергетична етикетка, що надається постачальниками згідно з розділом II Технічного регламенту енергетичного маркування обігрівачів приміщень, комбінованих обігрівачів, комплектів з обігрівача приміщень, регулятора температури і сонячної установки та комплектів з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки (далі – Технічний регламент), відтворюється на механізмі відображення разом із ціною обігрівача приміщення, комбінованого обігрівача, комплекту з обігрівача приміщення, регулятора температури і сонячної установки та комплекту з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки. Якщо відображається як продукт, так і комплект, але ціна вказана лише за комплект, відображається лише етикетка комплекту. Електронна енергетична етикетка має бути чітко видима, мати розмір відповідно до додатка 3 до цього Технічного регламенту, а також може відображатися з використанням вбудованого дисплея. У разі застосування вбудованого дисплея електронна енергетична етикетка відображається з використанням миші або збільшенням зображення на сенсорному екрані.

2. Зображення, що використовується для доступу до електронної енергетичної етикетки під час застосування вбудованого дисплея, має відповідати таким вимогам:

1) колір стрілки позначення класу енергоефективності обігрівача приміщення, комбінованого обігрівача, комплекту з обігрівача приміщень, регулятора температури і сонячної установки та комплекту з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки має відповідати класу енергоефективності, зазначеному на електронній енергетичній етикетці;

2) клас енергоефективності обігрівача приміщення, комбінованого обігрівача, комплекту з обігрівача приміщень, регулятора температури і сонячної установки та комплекту з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки має зазначатися білим кольором і таким самим шрифтом, як і ціна;

3) стрілка позначення класу енергоефективності обігрівача приміщення, комбінованого обігрівача, комплекту з обігрівача приміщення, регулятора температури і сонячної установки та комплекту з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки повинна мати один із таких форматів:

 .

3. У разі застосування вбудованого дисплея має бути дотримано таких вимог щодо відображення енергетичної етикетки:

1) позначення класу енергоефективності, що демонструється на механізмі відображення разом із ціною обігрівача приміщення, комбінованого обігрівача, комплекту з обігрівача приміщень, регулятора температури і сонячної установки та комплекту з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки;

2) позначення класу енергоефективності має містити посилання на електронну енергетичну етикетку;

3) електронна енергетична етикетка відображається з використанням миші або збільшенням зображення на сенсорному екрані;

4) електронна енергетична етикетка відображається як додаткове вікно, нова вкладка чи сторінка або допоміжне зображення на екрані;

5) для збільшення електронної енергетичної етикетки на сенсорному екрані застосовуються відповідні методи збільшення зображення на таких екранах;

6) відображення електронної енергетичної етикетки може бути припинено способом її закриття;

7) альтернативний текст для графіки, що відображається у разі неможливості відображення електронної енергетичної етикетки, містить клас енергоефективності обігрівача приміщення, комбінованого обігрівача, комплекту з обігрівача приміщень, регулятора температури і сонячної установки та комплекту з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки, який повинен зазначатися таким самим шрифтом, як і ціна.

4. Мікрофіша, що надається постачальниками згідно з розділом II цього Технічного регламенту, демонструється на механізмі відображення разом із ціною обігрівача приміщення, комбінованого обігрівача, комплекту з обігрівача приміщень, регулятора температури і сонячної установки та комплекту   
з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки. Мікрофішу має бути чітко видно, вона може відтворюватися із застосуванням вбудованого дисплея, при цьому посилання, що використовується для доступу до мікрофіші, повинно мати чіткий і розбірливий напис «Мікрофіша». У разі застосування вбудованого дисплея мікрофіша відтворюється на екрані за допомогою миші або збільшенням зображення на сенсорному екрані.