Додаток 4

до Технічного регламенту

**Вимоги**

**до перевірки під час здійснення державного ринкового нагляду**

1. Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, стосуються лише перевірки вимірюваних параметрів органами державного ринкового нагляду та не повинні використовуватися виробником або імпортером як допустимі похибки для встановлення значень у технічній документації або при інтерпретації цих значень для досягнення відповідності або покращення значень продуктивності.

2. При проведенні перевірки відповідності місцевих обігрівачів вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для місцевих обігрівачів (далі – Технічний регламент), органи державного ринкового нагляду повинні застосовувати наступну процедуру:

1) перевірці підлягає один обігрівач для кожної моделі.

2) модель обігрівача вважаться такою, що відповідає вимогам наведеним у додатку 2 до Технічного регламенту, якщо:

заявлені значення, відповідають вимогам, наведеним у додатку 2 в технічній документації та, у відповідних випадках, значення, які використовуються для розрахунку цих значень, не є сприятливішими для виробника або імпортера, ніж результати відповідних вимірювань проведених відповідно до пункту 7 додатка 3;

заявлені значення відповідають вимогам, встановленим у Технічному регламенті, а інформація про прилад, надана виробником або імпортером, не містить значень, які є сприятливішими для виробника або імпортера, ніж вказані значення;

коли органи державного ринкового нагляду перевіряють місцевий обігрівач, вказані значення (значення відповідних параметрів, виміряні при перевірці, та значення, що розраховуються з цих вимірювань), повинні відповідати допустимим похибкам, наведеним у таблиці 9 цього додатка.

3. Якщо результати, зазначені в абзацах другому або третьому підпункту 2 пункту 2 цього додатка не досягнуті, модель місцевого обігрівача та всі еквівалентні моделі місцевих обігрівачів, які зазначені у технічній документації виробника чи імпортера, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

4. Якщо результату, зазначеного у абзаці четвертому підпункту 2 пункту 2 цього додатка не досягнуто, органи державного ринкового нагляду вибирають три додаткові місцеві обігрівачі тієї самої моделі для перевірки. Або, як альтернативу, обирають три місцеві обігрівачі, що є еквівалентними моделями обігрівачів, які зазначені у технічній документації виробника чи імпортера.

5. Модель вважається такою, що відповідає вимогам, якщо для цих трьох місцевих обігрівачів середнє арифметичне значення, відповідає допустимим похибкам, наведеним у таблиці 9 цього додатка.

6. Якщо результату, зазначеного у пункті 5 цього додатка не досягнуто, модель обігрівача та всі еквіваленті моделі обігрівачів, які зазначені у технічній документації виробника чи імпортера, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду використовують вимірювання та розрахунки, наведені у додатку 3 до Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки, наведені в таблиці нижче, і використовують процедуру, описану в пунктах 1-6 цього додатка. Не застосовуються інші похибки, наприклад ті, що встановлені в національних стандартах, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам або будь-яким іншим методам вимірювання.

Таблиця 9

**Допустимі похибки**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметри** | **Допустимі похибки** |
| Сезонна енергоефективність обігріву приміщень для електричних місцевих обігрівачів | Визначене значенняне повинно бути нижчим за заявлене значення при номінальній тепловій потужності екземпляра |
| Сезонна енергоефективність обігріву приміщень для побутових місцевих обігрівачів на рідкому та газоподібному паливі | Визначене значення не повинно бути нижчим за заявлене значення більше ніж на 8% |
| Сезонна енергоефективність обігріву приміщень для світлових і трубчастих місцевих обігрівачів приміщень | Визначене значення не повинно бути нижчим за заявлене значення більше ніж на 10 % |
| Викиди оксиду азоту місцевих обігрівачів на рідкому та газоподібному паливі та світлових і трубчастих місцевих обігрівачів | Визначене значення не повинно перевищувати заявлене значення більше ніж на 10% |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_