Додаток 4

до Технічного регламентущодо вимог до екодизайну для твердопаливних котлів

**Процедура верифікації для цілей ринкового нагляду**

При здійсненні перевірок у цілях ринкового нагляду, вказаних у пункті 17 Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 року № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678), органи державного ринкового нагляду повинні застосовувати зазначену нижче процедуру верифікації відповідності вимогам, визначеним у додатку 2 до цього Технічного регламенту:

1. Органи державного ринкового нагляду проводять випробування одного зразка кожної моделі. Зразок випробовують на один чи більше видів палива з характеристиками в такому ж діапазоні, як і у виду(ів) палива, використаних виробником для проведення вимірювань згідно з додатком 3 до цього Технічного регламенту.

2. Модель вважають такою, що відповідає застосованим вимогам, визначеним у додатку 2 до цього Технічного регламенту, якщо:

а) значення, вказані в технічній документації, відповідають вимогам, визначеним у додатку 2 до цього Технічного регламенту;

б) випробування параметрів моделі, перелічених у таблиці 2 цього додатка, демонструє відповідність за всіма цими параметрами.

3. Якщо результату, вказаного в пункті 2(а) цього додатка, не досягнуто, модель та всі інші рівноцінні моделі вважають такими, що не відповідають цьому Технічному регламенту. Якщо результату, вказаного в пункті 2(б) цього додатка, не досягнуто, органи державного ринкового нагляду довільно вибирають три додаткові зразки цієї ж моделі для тестування. Як альтернатива, три додаткові вибрані зразки можуть бути однієї чи декількох рівноцінних моделей, перелічених як еквівалентні продукти в технічній документації виробника.

4. Модель вважають такою, що відповідає застосовним вимогам, визначеним у додатку 2 до цього Технічного регламенту, якщо випробування параметрів моделі, перелічених у таблиці 2 цього додатка, демонструє відповідність за усіма цими параметрами.

5. Якщо результатів, вказаних у пункті 4 цього додатка, не досягнуто, модель та всі інші рівноцінні моделі вважають такими, що не відповідають цьому Технічному регламенту. Органи державного ринкового нагляду повинні надати результати випробувань та іншу відповідну інформацію впродовж одного місяця з моменту ухвалення рішення про невідповідність моделі.

Органи державного ринкового нагляду використовують методи вимірювання та розрахунку, визначені у додатку 3 до цього Технічного регламенту. Допустимі відхилення для цілей верифікації, визначені в цьому додатку, стосуються лише верифікації виміряних параметрів з боку органів державного ринкового нагляду та не повинні бути використані виробником чи імпортером як дозволене допустиме відхилення для встановлення значень в технічній документації.

**Таблиця 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметри** | **Допустимі відхилення для цілей верифікації** |
| Сезонна енергоефективність обігріву приміщень, *η s* | Визначене значення [( 1 )](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.193.01.0100.01.ENG#ntr1-L_2015193EN.01011301-E0001) не більше ніж на 4%. нижче за заявлене для зразка значення. |
| Викиди твердих часток | Визначене значення [( 1 )](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.193.01.0100.01.ENG#ntr1-L_2015193EN.01011301-E0001) не більше ніж на 9 мг/м 3 вище за заявлене для зразка значення. |
| Викиди газоподібних органічних сполук | Визначене значення [( 1 )](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.193.01.0100.01.ENG#ntr1-L_2015193EN.01011301-E0001) не більше ніж на 7 мг/м 3 вище за заявлене для зразка значення. |
| Викиди монооксиду вуглецю | Визначене значення [( 1 )](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.193.01.0100.01.ENG#ntr1-L_2015193EN.01011301-E0001) не більше ніж на 30 мг/м 3 вище за заявлене для зразка значення. |
| Викиди оксидів азоту | Визначене значення [( 1 )](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.193.01.0100.01.ENG#ntr1-L_2015193EN.01011301-E0001) не більше ніж на 30 мг/м 3 вище за заявлене для зразка значення. |

[( 1 )](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.193.01.0100.01.ENG#ntr1-L_2015193EN.01011301-E0001) У разі випробування трьох додаткових зразків, як передбачено пунктом 3 цього додатка, середнє арифметичне трьох визначених значень.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_