Додаток 6

до Технічного регламентущодо вимог до екодизайну для вентиляційних установок

**Процедура перевірки відповідності продукту органами ринкового нагляду**

Допустимі відхилення для цілей перевірки, визначені в цьому додатку, стосуються лише перевірки органами державного ринкового нагляду виміряних параметрів та не повинні використовуватися виробником або імпортером як дозволене відхилення для встановлення значень в технічній документації чи під час тлумачення таких значень для досягнення відповідності чи повідомлення про кращі результати роботи будь-яким способом.

Під час здійснення перевірки відповідності моделі продукту вимогам, установленим у цьому Технічному регламенті, відповідно до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів від 03 жовтня 2018 року № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678), щодо вимог, зазначених у цьому додатку, органи державного ринкового нагляду застосовують таку процедуру.

1. Органи державного ринкового нагляду здійснюють перевірку лише одного екземпляра моделі.

2. Модель вважають такою, що відповідає застосовним вимогам, якщо:

а) значення, вказані в технічній документації відповідно до пункту 3 додатка 3 Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 року № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678) (заявлені значення), у відповідних випадках, значення, які використовують для розрахунку цих значень, не є вигіднішими для виробника або імпортера, ніж результати відповідних вимірювань, проведених згідно з підпунктом 7 зазначеного вище пункту;

б) заявлені значення відповідають будь-яким вимогам, установленим у цьому Технічному регламенті, а також будь-яка необхідна інформація про продукт, яку опублікував виробник або імпортер, не містить значень, які вигідніші для виробника або імпортера, ніж заявлені значення;

в) коли органи державного ринкового нагляду здійснюють випробування екземпляра моделі, визначені значення (значення відповідних параметрів, виміряні під час випробування, та значення, розраховані на підставі цих вимірювань) відповідають відповідним допустимим відхиленням для цілей перевірки, наведеним у таблиці  цього додатка.

3. Якщо результатів, зазначених у пункті 2 (a) або (б) цього додатка, не досягнуто, модель і всі еквівалентні моделі вентиляційних установок, які вказано як еквівалентні моделі в технічній документації виробника або імпортера, вважають такими, що не відповідають цьому Технічному регламенту.

4. Якщо результату, зазначеного в пункті 2 (в) цього додатка, не досягнуто:

а) для моделей, які виробляються кількістю менше п’яти одиниць на рік, модель вважають такою, що не відповідає цьому Технічному регламенту;

б) для моделей, які виробляються кількістю п’ять або більше одиниць на рік, органи державного ринкового нагляду вибирають три додаткові екземпляри такої самої моделі для випробування.

Як альтернатива, три додаткові вибрані екземпляри можуть бути однієї моделі або декількох різних моделей, які вказано як еквівалентні у технічній документації виробника чи імпортера.

Модель вважають такою, що відповідає застосовним вимогам, якщо для цих трьох екземплярів арифметичне середнє визначених значень відповідає відповідним допустимим відхиленням для цілей перевірки, наведеним у таблиці  цього додатка.

5. Якщо результату, зазначеного у пункті 4 (б) цього додатка, не досягнуто, модель і всі еквівалентні моделі вентиляційних установок, які вказано як еквівалентні моделі в технічній документації виробника або імпортера, вважають такими, що не відповідають цьому Технічному регламенту.

6. Органи державного ринкового нагляду надають усю відповідну інформацію без жодних зволікань після ухвалення рішення про невідповідність моделі згідно з пунктами 3, 4 (a) і 5 цього додатка.

Органи державного ринкового нагляду використовують методи вимірювання та розрахунку, визначені в додатках 8 і 9 до цього Технічного регламенту.

Для вимог, зазначених у цьому додатку, органи державного ринкового нагляду повинні застосовувати лише ті допустимі відхилення для цілей перевірки, які визначено в таблиці  цього додатка, і використовувати лише ту процедуру, яку описано в пунктах 1–6 цього додатка.

Жодні інші допустимі відхилення, такі як ті, що встановлені у гармонізованих стандартах чи в межах будь-якого іншого методу вимірювання, не застосовуються.

**Таблиця**

**Допустимі відхилення для цілей перевірки**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметри** | **Допустимі відхилення для цілей перевірки** |
| SPI | Визначене значення не повинне перевищувати заявлене більше ніж у 1,07 разів. |
| Теплова ефективність RVU і NRVU | Визначене значення повинне бути не менше ніж заявлене значення, помножене на 0,93. |
| SFP int | Визначене значення не повинне перевищувати заявлене більше ніж у 1,07 разів. |
| Ефективність вентилятора UVU, непобутова | Визначене значення повинне бути не менше ніж заявлене значення, помножене на 0,93. |
| Рівень звукової потужності RVU | Визначене значення повинне бути не більше, ніж заявлене значення плюс 2 дБ. |
| Рівень звукової потужності NRVU | Визначене значення повинне бути не більше, ніж заявлене значення плюс 5 дБ. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_