Додаток 4  
до Технічного регламенту

**ОРІЄНТОВНІ ЕТАЛОННІ ПОКАЗНИКИ**

У цьому додатку наведені орієнтовні еталонні показники для найкращої технології, наявної на ринку, щодо екологічних аспектів, які вважаються суттєвими та є кількісно вимірюваними.

Властивості, необхідні в деяких типах застосування (наприклад, висока кольоропередача) можуть перешкоджати досягненню таких орієнтирів показників продуктів.

1. Ефективність ламп спрямованого випромінення

Найбільш ефективна лампа має індекс енергоефективності 0,16.

2. Вміст ртуті лампи

Є лампи, які не містять ртуті і є одними з найбільш енергоефективних.

3. Ефективність пускорегулівного апарату для галогенних ламп

Найбільш ефективний пускорегулівний апарат галогенної лампи має ефективність 0,93.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_