Додаток 4

до Технічного регламенту

**ОРІЄНТОВНІ ЕТАЛОННІ ПОКАЗНИКИ**

Орієнтовним еталонним показником для найкращої технології, наявної на ринку циркуляційних насосів, є EEI ≤ 0,20.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*